[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / フロアマップ詳細 [壁編集]

フロアマップの部屋やパーティション、柱などによる電波の減衰をヒートマップ表示に反映するため、壁を作成、編集します。
■ 表示1

表 1：フロアマップ
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 / フロアマップ名 | 所属する管理グループ名と、該当のフロアマップ名が表示されます。
無線バンドドロップダウンメニュー | どの無線バンドの情報を表示するかを、次の選択肢から選択します。 無線1 - 2.4GHz 無線2 - 5GHz 無線3 - 5GHz 無線3 - 6GHz 「無線3 - 5GHz」にはAT-TQ(m)5403/5403e/(m)6403 GEN2の無線3が、「無線3 - 6GHz」にはAT-TQ(m)3403/7403/7613の無線3が該当します。
表示内容ドロップダウンメニュー | フロアマップ詳細画面の表示内容を切り替えられます。 無線ステータス表示 無線クライアント表示 スマートコネクト表示 不正AP表示 AP配置 エリア編集 壁編集
「一覧へ戻る」ボタン | 「フロアマップ一覧」画面に戻ります。

■ 表示2
壁を表示、作成します。

- 「壁名」に名前を入力すると、壁描画モードになり、マウスポインターが十字に変化します。
  - 十字マウスポインターで壁の角をクリックすると、壁を折れ線としてフロアマップ上に描画できます。
  - 壁の描画を終えるには、壁の端点でダブルクリックします。
  - 折れ線の角をドラッグ＆ドロップして、壁を変形することができます。

    > Note

    > > 折れ線の角を追加、削除することはできません。

  壁を描画後、材質、減衰率（材質がユーザー指定の場合）、厚さを指定して「追加」ボタンをクリックすると、壁として保存されます。
- 既存の壁にマウスポインターを置くと、壁情報がポップアップ表示します。
  - 壁名：
    設定した壁名を表示します。
  - 材質：
    壁の材質を表示します。
  - 減衰率：
    壁の材質に応じた、または、指定した減衰率を表示します（単位：%）。
  - 厚さ：
    壁の厚さを表示します（単位：mm）。

■ 表示3
壁一覧を表示します。

表 2：フロアマップ 壁一覧
項目名 | 説明
--- | ---
X 壁 | フロアマップに登録された壁の数が表示されます。
壁名 | フロアマップに表示する壁名です。
材質 | 壁の材質をドロップダウンリストから選択します。壁の材質によって電波の減衰率が変化します。プリセットされた材質とその減衰率は以下の通りです。 硝子：1% 木：30% モルタル：40% 無筋コンクリート：50% 鉄筋コンクリート：75% 金属：99% 該当する材質または減衰率がドロップダウンリストにない場合は、「ユーザー指定」を選択して、減衰率を入力します。
減衰率 | 選択した材質による電波の減衰率を表示します。 材質に「ユーザー指定」を選択した場合は、実際の壁による減衰に応じて、1～99（単位：%）の値を入力します。
厚さ | 壁の厚さを1～32767（単位：mm）の値で指定します。
「追加」/「保存」ボタン | 作成、または、編集した壁の設定を保存します。 壁名を入力し、フロアマップ上に壁の折れ線を描画すると、壁を追加できます。壁名は1～64文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
「クリア」/「キャンセル」ボタン | 作成中、または、編集中の壁の設定を取り消します。
壁を検索 | フロアマップに登録されている壁の検索を行えます。 現在の表示対象のうち、本フィールドに入力された文字列を「壁名」に含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
壁名 | 画面表示用に指定した壁名が表示されます。
「コピー」ボタン | 対象の壁をコピーします。 壁名は末尾に「_copy」を追加したものが設定されます。既存の壁名と重複する場合は、「_copy(1)」のように重複しない連番が追加されます。 壁を示す折れ線はコピー元の右下に同じ形で複製されますので、適宜、移動または変形してください。
「削除」ボタン | 対象の壁を削除します。

■ 表示4
無線ステータス表示の凡例です。
■ 表示5
壁編集画面では、「描画モード」「接続健全性アイコン」「フロアエリア」「デバイスカウンター」「表示強度」は無効となります。

表 3：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
グリッド | フロアマップにグリッド（方眼）を表示するか否か。
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
凡例 | 凡例を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
詳細 | エリア一覧を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
壁 | フロアマップ上に壁を作成している場合、壁を表示するか否か。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示6
拡大/縮小ボタンです。
フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。