[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 画面リファレンス / 無線メンテナンス / ファームウェア登録

AWCプラグインに登録されたファームウェアファイルを表示します。また、手動またはスケジュールによるファームウェア更新の際に各無線APに適用するファームウェアファイルを割り当てることができます。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「登録」ボタン | ファームウェアを登録します。 ファームウェアの登録方法については、「各種操作」/「その他の設定」/「無線APの再起動、ファームウェア更新」の「ファームウェア登録」をご覧ください。
X ファームウェア | リストに表示されているファームウェアの総数が表示されます。
ファームウェアを検索 | リスト内のファームウェアの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「ファイル名」「機器種別」「バージョン」「管理グループ」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

■ 表示2

表 2：ファームウェア一覧
項目名 | 説明
--- | ---
ファイル名 | ファームウェアファイル名が表示されます。
機器種別 | ファームウェアが対応する無線APの機種名が表示されます。
バージョン | ファームウェアのバージョンが表示されます。
ファイルサイズ | ファームウェアファイルのサイズが表示されます。
管理グループ | ファームウェアを適用可能な管理グループが表示されます。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | ファームウェアの管理グループの設定を編集します。
割当 | ファームウェアファイルを適用する無線APを割り当てます。 該当の無線APのファームウェアの適用を手動、またはスケジュール機能により自動で行う際に、選択したファームウェアファイルが適用されます。 ファームウェアの割り当て方法については、「各種操作」/「その他の設定」/「無線APの再起動、ファームウェア更新」の「ファームウェア割り当て」をご覧ください。 無線APに割り当てられたファームウェアファイルは、「無線AP詳細」画面、または、「管理下AP詳細」画面の基本情報にて確認できます。
「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン） | ファームウェアを削除します。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。