[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip domain-lookup

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip domain-lookup`

DNSへの問い合わせ機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、DNSへの問い合わせ機能を無効にする。
初期設定は有効。

### 使用例

■ DNSへの問い合わせ機能を有効化する。

    AT-AMF-app(config)# ip domain-lookup ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
ip domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-name（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ping（非特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
telnet（非特権EXECモード）
traceroute（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q