[index] SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.2

# 各種操作 / SNMPネットワークの管理 / SNMPパラメーターの一覧、詳細表示、作成、変更、削除

SNMPパラメーターは、デバイスにアクセスするときに使うSNMPv1/v2cコミュニティ名、または、SNMPv3ユーザー名、コンテキスト名、セキュリティレベルなどの設定を一揃いにまとめたものです。初期状態では、public、private、netmanが登録されています。
SNMPパラメーターは、サブネットおよびデバイスに対して設定します。

## SNMPパラメーターの一覧表示

「SNMPパラメーターの一覧」画面では、SNMPパラメーターの一覧の出力、作成、変更、削除が行えます。
SNMPパラメーターの一覧は、「サブネットの作成」、「サブネットの更新」、「デバイスの作成」、および「デバイスの更新」画面から移動します。
「デバイスの作成」画面を経由する手順の例を次に記します。

1. メニューから「デバイス一覧」を選択します。
   「デバイスの一覧」画面が表示されます。
2. 一覧の上部の「新規作成」ボタンをクリックします。
   「デバイスの作成」画面が表示されます。
3. 「デバイスの作成」画面にて、SNMPパラメーターのドロップダウンリストの下の「SNMPパラメーターの一覧」をクリックします。
   「SNMPパラメーターの一覧」画面が表示されます。

## SNMPパラメーターの詳細表示

「SNMPパラメーターの一覧」画面から、SNMPパラメーターの詳細を表示します。

1. 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。
2. 対象のSNMPパラメーターの行にて、「詳細」ボタンをクリックします。
   「SNMPパラメーターの詳細」画面が表示されます。
   「SNMPパラメーターの詳細」では、次の項目の設定を確認できます。
   - SNMPパラメーター名
   - コメント
   - コミュニティ名
   - ユーザー名
   - コンテキスト名
   - セキュリティレベル
   - 認証プロトコル
   - 認証パスワード
   - 暗号化プロトコル
   - 暗号化パスワード
   また、この画面から、該当のSNMPパラメーターの編集、または削除を行えます。詳しくは、「SNMPパラメーターの詳細」をご覧ください。

## SNMPパラメーターの作成

「SNMPパラメーターの作成」画面から、SNMPパラメーターの作成を行います。
「SNMPパラメーターの作成」画面には、「SNMPパラメーターの一覧」画面から移動します。

1. 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。
2. 「新規作成」ボタンをクリックします。
   「SNMPパラメーターの作成」画面が表示されます。
3. SNMPパラメーター名と、必要に応じてコメントを入力します。
4. SNMPパラメーターの値を設定します。
   SNMPパラメーターに設定する項目は、SNMPバージョンによって異なります。
   - SNMPv1/v2c
     - コミュニティ名
   - SNMPv3
     - ユーザー名
     - コンテキスト名
     - セキュリティレベル：
       「未使用」、「非認証 / 非暗号化」、「認証 / 非暗号化」、「認証 / 暗号化」のいずれか
     - 認証プロトコル：
       「MD5」、「SHA-1」、「SHA-2(SHA-224)」、「SHA-2(SHA-256)」、「SHA-2(SHA-384)」、「SHA-2(SHA-512)」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
     - 認証パスワード
       （セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）
     - 暗号化プロトコル：
       「DES」、「AES-128」、「AES-192」、「AES-256」、「3DES」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
     - 暗号化パスワード
       （セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）
5. 「新規作成」ボタンをクリックします。
   入力した内容が新規のSNMPパラメーターとして保存され、「SNMPパラメーターの一覧」画面に追加されます。

## SNMPパラメーターの編集

「SNMPパラメーターの更新」画面にて、SNMPパラメーターの編集を行います。
「SNMPパラメーターの更新」画面には、「SNMPパラメーターの一覧」画面の一覧、または、該当のSNMPパラメーターの「SNMPパラメーターの詳細」画面から移動します。次の例では、「SNMPパラメーターの一覧」画面から移動しています。

1. 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。
2. 対象のSNMPパラメーターの行にて、「編集」ボタンをクリックします。
   「SNMPパラメーターの更新」画面が表示されます。
3. 必要に応じて、コメントを編集します。
4. SNMPパラメーターの値を編集します
   SNMPパラメーターに設定する項目は、SNMPバージョンによって異なります。
   - SNMPv1/v2c
     - コミュニティ名
   - SNMPv3
     - ユーザー名
     - コンテキスト名
     - セキュリティレベル：
       「未使用」、「非認証 / 非暗号化」、「認証 / 非暗号化」、「認証 / 暗号化」のいずれか
     - 認証プロトコル：
       「MD5」、「SHA-1」、「SHA-2(SHA-224)」、「SHA-2(SHA-256)」、「SHA-2(SHA-384)」、「SHA-2(SHA-512)」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
     - 認証パスワード
       （セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）
     - 暗号化プロトコル：
       「DES」、「AES-128」、「AES-192」、「AES-256」、「3DES」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
     - 暗号化パスワード
       （セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）
5. 「保存」ボタンをクリックします。
   入力した内容がSNMPパラメーターに保存され、「SNMPパラメーターの一覧」画面に反映されます。

## SNMPパラメーターの削除

「SNMPパラメーターの一覧」画面から、SNMPパラメーターの削除を行います。
また、該当のSNMPパラメーターの「SNMPパラメーターの詳細」画面から削除することもできます。次の例では、「SNMPパラメーターの一覧」画面での削除の手順を示します。

1. 「SNMPパラメーターの一覧」画面を表示します。
2. 対象のSNMPパラメーターの行にて、「削除」ボタンをクリックします。
   「SNMPパラメーターの削除」ダイアログが表示されます。
3. 「はい」ボタンをクリックすると、該当のSNMPパラメーターが削除されます。
   「いいえ」ボタンまたはダイアログ左上の「閉じる（×）」ボタンをクリックすると、「SNMPパラメーターの一覧」に戻ります。