[index] SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.4

# 画面リファレンス / システム / SNMPパラメーター

SNMPパラメーターは、デバイスにアクセスするときに使うSNMPコミュニティ名、SNMPユーザー名、コンテキスト名、セキュリティレベルなどの設定を一揃いにまとめたものです。
ここでは、SNMPパラメーターの作成、詳細表示、更新の方法を説明します。

## SNMPパラメーターの一覧

SNMPのパラメーター名、コメント、およびコミュニティ名の一覧を表示します。

表 1：SNMPパラメーターの一覧
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | 一覧のページに表示するSNMPパラメーターの件数を、10件、25件、50件、またはすべてから選択します。
「新規作成」ボタン | SNMPパラメーターを新しく登録します。
クリップボードにコピー | 登録されたSNMPパラメーターのSNMPパラメーター名、コメント、コミュニティ名を、タブ区切りテキスト形式でクリップボードに保存します。 SNMPパラメーターの一覧をテキストエディタにコピーしたい場合などに使います。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
CSVファイルにエクスポート | 登録されたSNMPパラメーターのSNMPパラメーター名、コメント、コミュニティ名を、CSV （カンマ区切りテキスト）ファイルとしてダウンロードします。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
Excelファイルにエクスポート | 登録されたSNMPパラメーターのSNMPパラメーター名、コメント、コミュニティ名を、Excelブック（拡張子：xlsx、Microsoft Excel 2007以降）ファイルとしてダウンロードします。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
印刷 | 登録されたSNMPパラメーターのSNMPパラメーター名、コメント、コミュニティ名を、Webブラウザーのポップアップウィンドウまたは新規タブに一覧表示し、印刷ダイアログを表示します。 検索フィールドにより対象を絞り込むことができます。表示件数、ページは影響しません。
検索フィールド | 検索したいキーワードを入力すると、一覧表示、コピー、CSV/Excelファイルにエクスポート、印刷の対象を絞り込むことができます。 大文字/小文字の違いは無視されます。
SNMPパラメーター名 | SNMPプラグインに登録されたSNMPパラメーターの名前を表示します。
コメント | SNMPパラメーターに設定されているコメント情報を表示します。
コミュニティ名 | SNMPパラメーターに設定されているコミュニティ名を表示します。
「編集」ボタン | 該当のSNMPパラメーターの「SNMPパラメーターの更新」画面を開きます。
「詳細」ボタン | 該当のSNMPパラメーターの「SNMPパラメーターの更新」画面を開きます。
「削除」ボタン | 「SNMPパラメーターの削除」ダイアログが表示されます。 「はい」ボタンをクリックすると、該当のSNMPパラメーターが削除されます。「いいえ」ボタンまたはダイアログ左上の「閉じる（×）」ボタンをクリックすると、「SNMPパラメーターの一覧」に戻ります。
表示範囲 | 一覧に現在表示している範囲を、「X件中、X件からX件までを表示」の形式で表示します。
ページ選択 | 一覧に現在表示している範囲を、ページ単位で指定します。 先頭 先頭ページを表示します。 前へ 現在の表示ページの1つ前のページを表示します。 ページ番号 数字をクリックすると、該当のページを表示します。現在表示中のページは灰色のボタン背景で強調表示します。 次へ 現在の表示ページの1つ次のページを表示します。 最後 最終ページを表示します。

## SNMPパラメーターの作成

SNMPパラメーターを作成します。
SNMPバージョンによって、設定の必要なパラメーターは異なります。

表 2：SNMPパラメーターの作成
項目名 | SNMPバージョン | 説明
--- | --- | ---
SNMPパラメーター名 | v1/v2c/v3 | SNMPプラグインに登録するSNMPパラメーターの名前を入力します。1～255文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース " % , - < > ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を指定できます。 SNMPパラメーターは、デバイスにアクセスするときに使うSNMPコミュニティ名、SNMPユーザー名、コンテキスト名、セキュリティレベルなどの設定を一揃いにまとめたものです。
コメント | 任意 | コメントを入力します。255文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。
コミュニティ名 | v1/v2c | コミュニティ名を指定します。255文字以内で、いずれも半角の英字・数字・記号（スペース ! # $ % & ' ( ) * + - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ , _ ` { | } ~）を指定できます。
ユーザー名 | v3 | ユーザー名を入力します。1～32文字の、いずれも半角の英字・数字・スペースを指定できます。
コンテキスト名 | v3 | コンテキスト名を入力します。1～32文字の、いずれも半角の英字・数字を指定できます。
セキュリティレベル | v3 | セキュリティレベルを指定します。未使用、非認証 / 非暗号化、認証 / 非暗号化、認証 / 暗号化のうちいずれかを選択します。
認証プロトコル | v3 | 「MD5」、「SHA-1」、「SHA-2(SHA-224)」、「SHA-2(SHA-256)」、「SHA-2(SHA-384)」、「SHA-2(SHA-512)」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
認証パスワード | v3 | 認証パスワードを入力します。1～64文字の、いずれも半角の英字・数字を指定できます。
暗号化プロトコル | v3 | 「DES」、「AES-128」、「AES-192」、「AES-256」、「3DES」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
暗号化パスワード | v3 | 暗号化パスワードを入力します。1～64文字の、いずれも半角の英字・数字を指定できます。
「新規作成」ボタン |  | 入力した内容を新規のSNMPパラメーターとして保存します。

## SNMPパラメーターの詳細

SNMPパラメーターの詳細を表示します。

表 3：SNMPパラメーターの詳細
項目名 | 説明
--- | ---
SNMPパラメーター名 | SNMPプラグインに登録されたSNMPパラメーターの名前を表示します。
コメント | コメントを表示します。
コミュニティ名 | SNMPv1、v2cで使用するコミュニティ名を表示します。
ユーザー名 | SNMPv3で使用するユーザー名を表示します。
コンテキスト名 | SNMPv3で使用するコンテキスト名を表示します。
セキュリティレベル | SNMPv3セキュリティレベルを表示します。
認証プロトコル | SNMPv3で使用する認証プロトコルを表示します。
暗号化プロトコル | SNMPv3で使用する暗号化プロトコルを表示します。
編集 | クリックすると、該当のSNMPパラメーターの「SNMPパラメーターの更新」画面画面を開きます。
削除 | 「SNMPパラメーターの削除」ダイアログが表示されます。 「はい」ボタンをクリックすると、該当のSNMPパラメーターが削除されます。「いいえ」ボタンまたはダイアログ左上の「閉じる（×）」ボタンをクリックすると、「SNMPパラメーターの詳細」に戻ります。

## SNMPパラメーターの更新

SNMPパラメーターの設定を変更します。
SNMPバージョンによって、設定の必要なパラメーターは異なります。

表 4：SNMPパラメーターの更新
項目名 | SNMPバージョン | 説明
--- | --- | ---
SNMPパラメーター名 | v1/v2c/v3 | SNMPプラグインに登録したSNMPパラメーターの名前を表示します。 Note SNMPパラメーター名は変更できません。
コメント | 任意 | コメントを入力します。255文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号を指定できます。
コミュニティ名 | v1/v2c | コミュニティ名（255文字まで）を指定します。
ユーザー名 | v3 | ユーザー名（1～32文字）を指定します。
コンテキスト名 | v3 | コンテキスト名（32文字まで）を指定します。
セキュリティレベル | v3 | セキュリティレベルを指定します。未使用、非認証 / 非暗号化、認証 / 非暗号化、認証 / 暗号化のうちいずれかを選択します。
認証プロトコル | v3 | 「MD5」、「SHA-1」、「SHA-2(SHA-224)」、「SHA-2(SHA-256)」、「SHA-2(SHA-384)」、「SHA-2(SHA-512)」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 非暗号化」「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
認証パスワード | v3 | 認証パスワード（64文字まで）を指定します。
暗号化プロトコル | v3 | 「DES」、「AES-128」、「AES-192」、「AES-256」、「3DES」のいずれか（セキュリティレベルで「認証 / 暗号化」を選択した場合のみ）、または「未使用」（前記以外を選択した場合）
暗号化パスワード | v3 | 暗号化パスワード（64文字まで）を指定します。
「変更」ボタン |  | 入力した内容でSNMPパラメーターを更新します。