[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版） ベースリファレンスマニュアル 3.15.2

# 概要 / 管理画面へのアクセス

## 閲覧環境

AVM EXに対する設定は、WebブラウザーからGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
AVM EXは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。

> Note

> > AVM EXの通信は、プロキシーサーバーを経由しないでください。
> > AMFデバイスや無線AP、閲覧環境のコンピューターとの通信がプロキシーサーバーを経由すると、AVM EXの動作に影響を与える場合があります。
> > （例）
> > - AMFデバイスや無線APが正常にもかかわらず、重大（赤色）で表示される
> > - デバイスWeb GUIが表示されない（白紙のページが表示される）
> > - AWCプラグイン、SNMPプラグインが登録できない
> > 通信の詳細は、「AT-Vista Manager EX インストールガイド」の「ライセンス・動作環境」/「動作環境」の「使用するポート・プロトコル」をご覧ください。

## サーバーの起動と停止

### サーバーの起動

1. AT-VST-APLの設定画面にログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Vista Manager」をクリックします。
3. 「デプロイ済みアプリケーション一覧」の右端にある「起動」ボタンをクリックします。
4. 「状態」項目が「実行中」になり、「起動」ボタンが「停止」ボタンに変わります。

### サーバーの停止

1. AT-VST-APLの設定画面にログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Vista Manager」をクリックします。
3. Vista Managerの管理画面が表示されますので、「デプロイ済みアプリケーション一覧」の右端にある「停止」ボタンをクリックします。
4. 「状態」項目が「停止中」になります。「状態」項目が「停止済み」になるまで、しばらく待ちます。

## ログインとログアウト

ここでは、ログイン、ログアウトについて説明します。

> Note

> > デフォルトでは、Web管理画面は、お使いのブラウザーの設定に合わせて英語または日本語で表示されます。

> Note

> > 初期アカウントのユーザーIDは「manager」、パスワードは「friend」です。
> > AVM EXインストール後の初回ログイン時に、初期アカウントを使用してログインし、管理者アカウントを作成します。管理者アカウントの作成後は、初期アカウントは使用できません。

### ログイン

> Note

> > インストール後、またはバージョンアップ後は、Webブラウザーのキャッシュを消去してください。

> Note

> > Webブラウザーのキャッシュを消去した場合は、Webブラウザーの再読み込みを行い、AVM EXにログインし直してください。

> Note

> > アカウントタイプが「一般ユーザー」のアカウントでログインする場合、ユーザーのネットワーク権限のチェックが実行されます。このため、一般ユーザーアカウントは、管理者アカウントに比べて画面表示に時間がかかります。

AT-VST-APLと同じサブネット上のPCからAVM EXのWeb管理画面にログインする場合は、以下の手順で行います。

1. Webブラウザーを起動します。
2. Webブラウザーのアドレス入力欄に「http://（AVM EXサーバーのIPアドレス）」を入力しEnterキーを押します。

   > Note

   > > AT-VST-APLのアクセス権を持つ利用者は、AT-VST-APLの管理画面からAVM EXのWeb管理画面を開くこともできます。

3. ログイン画面が表示されます。
4. ユーザーID、パスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。
   また、「ログイン情報を保持」をチェックした場合、Webブラウザーにログイン情報が保持され、Webブラウザーを終了したり、ページを閉じても、再度AVM EXのWeb管理画面のURLを開くと、ログインセッションが再開されます。このログイン情報は14日間保持されます。
   なお、自発的にログアウトしたりセッションタイムアウトが発生したりした場合はログイン情報は消去されます。この場合は、再度ログインが必要になります。

   > Note

   > > 「二要素認証」有効に設定されたユーザーアカウントの場合、「ログイン」ボタンをクリックしたあと、さらに認証コードの入力が必要になります。詳しくは、「各種操作 / ユーザーアカウント / 二要素認証を伴うログイン」をご覧ください。

5. ログインに成功するとAVM EXのダッシュボード画面が表示されます。

### ログアウト

1. ナビゲート・管理欄の右側に表示されている「ユーザーID」部分をクリックします。
2. サブメニューから「ログアウト」を選択しクリックします。
3. ログアウトに成功すると、ログイン画面が表示されます。

### パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、登録されたメールアドレス宛にパスワード再設定URL通知メールを送るようリクエストできます。

1. Webブラウザーを起動します。
2. Webブラウザーのアドレス入力欄に「http://（AVM EXサーバーのIPアドレス）」を入力しEnterキーを押します。

   > Note

   > > AT-VST-APLのアクセス権を持つ利用者は、AT-VST-APLの管理画面からAVM EXのWeb管理画面を開くこともできます。

3. ログイン画面が表示されます。
4. ログイン画面左下の「パスワードを忘れた場合」をクリックします。
5. 「管理用パスワードのリセット」画面にて、使用するアカウントに登録したメールアドレスを「メール」欄に入力し、「パスワードをリセット」をクリックします。
   正しく登録されたメールアドレスを入力した場合は、「（メールアドレス） 宛てにメールを送信しました。」というメッセージが表示されます。
6. メールクライアントソフトウェアにて、システムから送信されたパスワード再設定URL通知メールを確認します。
   ■ 件名

       Vista Manager Password Reset

   ■ 本文

       You have requested to reset your Vista Manager password.
       Please click on the following link, or paste it into your browser to complete the process:
       http://（AVM EXのIPアドレス）:5000/auth/confirm-reset/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       If you did not request this, please ignore this email and your password will remain unchanged.

7. 本文中にURLが記載されていますので、WebブラウザーでそのURLを開き、「パスワードをリセット」画面を表示します。
8. 「ユーザーID」欄に表示されたユーザーIDがパスワードをリセットしたい正しいユーザーアカウントのものであることを確認します。
9. 「新しいパスワード」欄に新しいパスワードを入力します。
   パスワードは8文字以上の、いずれも半角の英字・数字・記号（ ! @ # $ % ^ & * ( ) のみ使用可）で指定します（大文字小文字を区別します）。また、いずれかの英字・数字・記号を最低1文字ずつ含む必要があります。
10. 確認のため、「パスワード（確認）」に「パスワード」と同じパスワードを入力します。
11. 「新しいパスワードを送信」ボタンをクリックします。
12. 新しいパスワードに変更されると、ログイン画面が表示されます。
    ログイン画面上部には、「パスワードを変更しました。詳細については、（メールアドレス）宛てにメールを送信しました。新しいパスワードでログインしてください。」というメッセージが表示されます。
    該当ユーザーアカウントのメールアドレスには、次のようにパスワード変更完了の通知メールが送信されます。
    ■ 件名

        Your Vista Manager Password Has Been Changed

    ■ 本文

        You have changed your Vista Manager password.
        Please click on the following link, or paste it into your browser to login:
         http://（AVM EXのIPアドレス）:5000/

パスワード変更の手順は以上です。
なお、途中で中断し、「パスワードを変更しました。」のメッセージ表示まで至らなかった場合は、パスワードは変更されません。以前のパスワードのままログイン可能です。