[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版） ベースリファレンスマニュアル 3.15.2

# 各種操作 / システムデータの管理 / AVM EXの初期化

AVM EXの初期化について説明します。

## 初期化とライセンスに関する注意点

AVM EXの初期化は、データベース、AVM EXのコンフィグレーション、トポロジーマップのマップ画像、ライセンス情報をインストール時の状態に戻します。
AVM EXのライセンス情報は、AVM EXのインストール時に生成されるシリアル番号に基づいて発行されます。
AVM EXの初期化を行うと、バックアップ作成時に登録していた追加ライセンスファイルを再度システムに追加するまで、AWCプラグイン、SNMPプラグインの管理画面は使用できなくなります。
AVM EXの初期化後に、有効なライセンスを再度システムに追加すると、AWCプラグイン、SNMPプラグインが再び使用可能になります。この際、AWCプラグイン、SNMPプラグインの情報は維持されます。
また、初期化以前のバックアップをリストアした場合は、バックアップ作成時に使用していたライセンスに基づいてAWCプラグイン、SNMPプラグインの使用可否を判断します。

## 初期化の手順

> Note

> > AVM EXの初期化は、管理者アカウントでのみ行えます。

> Note

> > AVM EXの初期化を行った場合も、お使いのAVM EXシステムのシリアル番号は維持されます。
> > 初期化以前のライセンスファイルを紛失した場合は、以前のバックアップから復元するか、弊社担当営業、代理店またはライセンス発行時にご案内する窓口までお問い合わせのうえ、ライセンスを再発行する必要があります。

> Note

> > 念のため、AVM EXの初期化を行う前に、AVM EXとAWCプラグイン、SNMPプラグインのバックアップを取得しておくことをお勧めします。バックアップ方法は「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」、および各種プラグインのリファレンスマニュアルをご覧ください。

> Note

> > AVM EXの初期化を行う場合は、初期化後にWebブラウザーのキャッシュも削除してください。Webブラウザーのキャッシュが残っているとキャッシュの情報を表示してしまい、新しい情報が表示されない場合があります。

> Note

> > AVM EXの初期化、AVM EXのリストアを実行後、疎通が不可能なAMFデバイスの管理状態には前回取得された情報が表示されます。一度でも疎通が可能になったあとは正しい管理状態が反映されます。

1. AVM EXに管理者アカウントでログインします。
2. メインメニューから「システム管理」を選択します。
3. コンテンツ欄左側の一覧から「データベース管理」をクリックします。
4. 「初期化」ボタンをクリックします。
5. 「Vista Manager の初期化」ダイアログが表示されます。「初期化」ボタンをクリックします。