[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / 無線管理 / MACアドレスリストの作成、CSV出力、編集、削除

ここでは、MACアドレスリストの作成、CSV出力、編集、削除の方法について説明します。
AP共通設定には、無線APへの接続を許可または拒否するMACアドレスのリスト（ホワイトリスト/ブラックリスト）を、いずれか1つ割り当てることができます。
該当のAP共通設定を割り当てられたAT-TQシリーズ無線APでは、MACアドレスリストに基づくMACアクセス制御の有効/無効をVAPごとに設定できます。

## MACアドレスリストの作成

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「MACアドレスリスト」を選択します。
2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
3. 「MACアドレスリスト新規作成」画面が表示されます。

   表 1：MACアドレスリスト新規作成画面
   項目名 | 説明
   --- | ---
   コンテンツ欄上部
   「追加」ボタン | MACアドレスリストの設定およびエントリーを登録します。
   「キャンセル」ボタン | MACアドレスリストの設定およびエントリーの登録を中止します。
   リスト設定
   リスト名 | MACアドレスリストのリスト名を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。（必須）
   アクション | MACアドレスリストに登録されたMACアドレスに対するアクションを選択します。 「許可」を選択すると、MACアドレスリストに登録されたMACアドレスからの通信を許可し、その他のMACアドレスからの通信をブロックします（ホワイトリスト）。 「ブロック」を選択すると、MACアドレスリストに登録されたMACアドレスからの通信をブロックし、その他のMACアドレスからの通信を許可します（ブラックリスト）。 デフォルトは「ブロック」です。
   管理グループ | AP共通設定に設定する管理グループを選択します。「Default Group」のチェックを外すことはできません。（必須） 管理グループを検索：検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   MACアドレスリスト
   「CSVから追加」ボタン | 「CSVから追加」ダイアログを開きます。 CSVファイルを選択してMACアドレスリストに追加することができます。 ■ 「CSVから追加」ダイアログ 「ファイルを選択」ボタン：MACアドレスリストに読み込むMACアドレスを列記したCSVファイルを選択します。 CSVファイルは、下記の項目順で作成してください。 1列目：MACアドレス 2列目：コメント ※2列目以降は何も記入しないでください。 「追加」ボタン：選択したCSVファイルを読み込みます。 「キャンセル」ボタン：CSVファイルの読み込みを中止します。
   MACアドレス | リストに追加するMACアドレスを入力、または表示します。
   コメント | 該当のMACアドレスについてのコメントを入力します。32文字以内で、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   「追加」ボタン | 入力したMACアドレスとコメントをMACアドレスリストのエントリーに追加します。 一覧のエントリーを選択し、「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックすると、「保存」ボタンに変化します。
   「クリア」ボタン | MACアドレスとコメントの入力欄を空欄に戻します。 一覧のエントリーを選択し、「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックすると、「キャンセル」ボタンに変化します。
   「保存」ボタン | （エントリー編集時のみ） 入力したMACアドレスとコメントをMACアドレスリストのエントリーに反映します。
   「キャンセル」ボタン | （エントリー編集時のみ） MACアドレスとコメントの入力欄を空欄に戻します。
   X エントリー | MACアドレスリストに追加されたMACアドレスのエントリー数を表示します。
   エントリーを検索 | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「MACアドレス」「コメント」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   チェックボックス | 複数のエントリーを削除する際に、チェックボックスにチェックを入れて「削除」ボタンをクリックします。
   MACアドレス | リストに登録されたMACアドレスを表示します。
   コメント | 該当のMACアドレスについてのコメントを表示します。
   「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 選択したエントリーのMACアドレスとコメントを入力欄に表示します。
   「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン） | 選択したエントリーを削除します。

4. リスト名を入力します。
5. 「アクション」にて、MACアドレスリストに登録されたMACアドレスに対するアクションを「許可」または「ブロック」から選択します。
6. 「管理グループ」にて、MACアドレスリストを適用する管理グループを選択します。
7. 「MACアドレスリスト」項にて、MACアドレスのエントリーを追加します。
   ■ CSVからMACアドレスエントリーを追加する場合
   1. 「MACアドレスリスト」項上部の「CSVから追加」ボタンをクリックします。
   2. 「CSVから追加」ダイアログが表示されます。
      「ファイルを選択」ボタンをクリックし、MACアドレスリストに読み込むMACアドレスを列記したCSVファイルを選択します。
      CSVファイルは、下記の項目順で作成してください。
      1列目：MACアドレス
      2列目：コメント
      ※2列目以降は何も記入しないでください。
   3. 「追加」ボタンをクリックします。
   ■ 手入力でMACアドレスエントリーを入力する場合
   1. 「MACアドレスリスト」項上部の「MACアドレス」欄に登録するMACアドレスを入力します。
      MACアドレスは「xx:xx:xx:xx:xx:xx」、「xx-xx-xx-xx-xx-xx」、「xxxx.xxxx.xxxx」の表記形式で入力できます。
   2. 必要に応じて、「コメント」欄に、MACアドレスに対するコメントを入力します。
   3. 「追加」ボタンをクリックします。
   4. さらにMACアドレスのエントリーを追加する場合は、手順1から繰り返します。
8. コンテンツ欄上部の「追加」ボタンをクリックします。
9. MACアドレスリスト一覧画面に戻ります。
   作成したMACアドレスリストが一覧に追加されます。

## MACアドレスリストのCSV出力

MACアドレスリストに登録されたMACアドレスのエントリーをCSVファイルに出力することができます。
CSVファイルは、下記の項目順で出力されます。
1列目：MACアドレス
2列目：コメント

> Note

> > MACアドレスリストのリスト名、アクション、適用される管理グループは記録されません。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「MACアドレスリスト」を選択します。
2. MACアドレスリスト一覧から編集するMACアドレスリストをクリックします。
3. MACアドレスリストの設定情報が表示されます。コンテンツ欄右上の「CSV出力」ボタンをクリックします。
4. CSVファイルがダウンロードされます。
   ファイル名は「vista _mac_address_list_YYYYMMDD-hhmmss.csv」です。
   Webブラウザーの表示に従ってCSVファイルを保存、または開くことができます。

## MACアドレスリストの編集

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「MACアドレスリスト」を選択します。
2. MACアドレスリスト一覧から編集するMACアドレスリストをクリックします。
3. MACアドレスリストの設定情報が表示されます。コンテンツ欄右上の「編集」ボタンをクリックします。
4. 編集したい情報の編集を行います。
5. コンテンツ欄右上の「保存」ボタンをクリックします。

## MACアドレスリストの削除

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「MACアドレスリスト」を選択します。
2. MACアドレスリスト一覧から削除するMACアドレスリストをクリックします。
3. MACアドレスリストの設定情報が表示されます。コンテンツ欄右上の「削除」ボタンをクリックします。
4. 「確認」ダイアログが表示されます。
5. 「削除」ボタンをクリックします。