[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# show http

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show http`

Webサーバー機能の状態・設定およびHTTPS通信（TLS）で使用するサーバー証明書の情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show http ↓
    HTTP Server Configuration
    ------------------------------------------------------------
    HTTP server                        : Enabled
    Listen Addresses :
    Secure                             : *:443
    HTTP                               : *:80
    Check API Content-Type Header      : Disabled
    TLS version minimum                : 1.2

    Web GUI Information
    ------------------------------------------------------------
    GUI file in use                    : -

    Server Certificate
    ------------------------------------------------------------
    Subject      : O = Allied-Telesis, CN = AlliedwarePlusCA
    Issuer       : O = Allied-Telesis, CN = AlliedwarePlusCA
    Valid From   : Jun  1 23:26:03 2021 GMT
    Valid To     : May 30 23:26:03 2031 GMT
    Fingerprints :
     SHA-1   : XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX
     SHA-256 : YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:
    YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY:YY

### 関連コマンド

http listen（グローバルコンフィグモード）
http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-listen（グローバルコンフィグモード）
http secure-port（グローバルコンフィグモード）
http tls-version-minimum（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S