# aaa authentication enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# aaa authentication enable default local`

`(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ [none]`

`(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local [none]`

`(config)# no aaa authentication enable default`

## コマンド説明

enableコマンド実行時の認証方式および認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定ではenableパスワードによる認証を行う。
指定方法による動作の違いについては「使用例」を参照。

## パラメーター

`default`
  デフォルト認証順序リスト
`local`
  enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う
`group tacacs+`
  TACACS+サーバーを利用して認証を行う
`none`
  前段の認証方式が利用できない場合に認証なしでenableコマンドの実行を許可する

## 使用例

enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う（初期設定）。

    AT-AMF-app(config)# aaa authentication enable default local

TACACS+認証に成功したときだけenableコマンドを許可する。

    AT-AMF-app(config)# aaa authentication enable default group tacacs+

TACACS+認証に成功したらenableコマンドを許可する。
また、TACACS+サーバーとの通信ができない場合は無条件でenableコマンドを許可する。

    AT-AMF-app(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ none

TACACS+認証に成功した場合にenableコマンドを許可する。
TACACS+サーバーとの通信ができない場合でも、enableパスワードが設定されていれば同パスワードによる認証を行い、成功したときはenableコマンドを許可する。

    AT-AMF-app(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local

TACACS+サーバーとの通信ができず、enableパスワードも設定されていない場合は、無条件でenableコマンドを許可する。

    AT-AMF-app(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local none

## コマンドツリー

## 関連コマンド