# exec-timeout

モード
  ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config-line)# exec-timeout TIMEOUT`

`(config-line)# no exec-timeout`

## コマンド説明

対象端末（仮想端末）におけるアイドル時タイムアウト値を変更する。
no形式で実行した場合はタイムアウトなしに設定する（「exec-timeout 0 0」と同じ）。

## パラメーター

`TIMEOUT := <0-35791> [<0-2147483>]`
  タイムアウト値を分・秒の順に指定する（秒は省略可能）。0はタイムアウトしない。初期値は10分（600秒）

## 使用例

仮想端末ポート0～7のアイドル時タイムアウトを1分30秒に設定する。これにより、Telnet/SSHログイン時は、1分30秒間キー入力がないとセッションが強制切断されるようになる。

    AT-AMF-app(config)# line vty 0 7
    AT-AMF-app(config-line)# exec-timeout 1 30
    The new 'exec-timeout' value will apply to new sessions only

仮想端末ポート0～7のアイドル時タイムアウトを「なし」に設定する。

    AT-AMF-app(config)# line vty 0 7
    AT-AMF-app(config-line)# exec-timeout 0 0
    The new 'exec-timeout' value will apply to new sessions only

## 注意・補足事項

変更したタイムアウト値は、新規セッションにのみ適用され、既存セッションには変更前の値が適用される。

## コマンドツリー