# trap

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# [no] trap`

## コマンド説明

対象トリガー起動時のSNMPトラップを有効化する。
no形式で実行した場合は、SNMPトラップを無効化する。
作成直後のトリガーではSNMPトラップは有効。

## 使用例

トリガー「1」が起動されたときにSNMPトラップが送信されないようにする。

    AT-AMF-app(config)# trigger 1
    AT-AMF-app(config-trigger)# no trap

トリガー「1」が起動されたときにSNMPトラップが送信されるようにする。

    AT-AMF-app(config)# trigger 1
    AT-AMF-app(config-trigger)# trap

## 注意・補足事項

実際にトリガートラップを送信するには、本コマンドが有効なだけでなく、トラップ送信先などのSNMP基本設定が必要。なお、SNMP機能においてトリガートラップはつねに有効なため、snmp-server enable trapコマンドの設定は不要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド