# end

モード
  任意のコンフィグモード --> 特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

## 構文

コマンド構文

`(config)# end`

## コマンド説明

グローバルコンフィグモードをはじめとする各種コンフィグモードから特権EXECモードに移行する（「コンフィグモードでの設定作業を終了する」の意）。コマンドラインでCtrl/Zを入力するのと同じ。
exitコマンドと似ているが、exitコマンドが「インターフェースモード」→「グローバルコンフィグモード」→「特権EXECモード」のように1段階ずつモード移動するのに対し、本コマンドはどのコンフィグモードからでも一足飛びで特権EXECモードに戻れる点が異なる。

## 使用例

ラインモードから特権EXECモードに戻る例

    AT-AMF-app(config)# line vty 0 32
    AT-AMF-app(config-line)# length 50
    AT-AMF-app(config-line)# end
    AT-AMF-app#

## 注意・補足事項

本コマンドは、グローバルコンフィグモードだけでなく、ラインモード、インターフェースモードなど、各種コンフィグモードでも実行できる。

## 関連コマンド