# mail

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / メール送信

## 構文

コマンド構文

`# mail [to ADDRESS] [subject TITLE] [file FILEPATH]`

## コマンド説明

指定アドレスに電子メールを送る。
事前にmail fromコマンドで送信元メールアドレスを、mail smtpserverコマンドで送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定しておく必要がある。
コマンドラインで指定しなかった項目がある場合は、プロンプトを表示して対話式にたずねてくる。

## パラメーター

`to ADDRESS`
  宛先メールアドレス
`subject TITLE`
  メールの件名（タイトル）
`file FILEPATH`
  テキストファイルのパス。本パラメーターを指定した場合、指定したテキストファイルの内容がメール本文として送信される。本パラメーターを省略した場合は、端末画面から本文を入力する

## 使用例

テキストファイル「flash:/mailbody/test1.txt」の内容を本文とし、件名を「Test1」としたメールを「admin@example.com」宛てに送る。

    AT-AMF-app# mail to admin@example.com subject Test1 file flash:/mailbody/test1.txt
    Sending /var/spool/mqueue/20120228121302.21209... ok.

同様のメールを対話式に送る場合の実行例。

    AT-AMF-app# mail
    To: admin@example.com
    Subject: Test2

    Type the message below and finish with a CTRL-d
    Hello this is test 2.
    <Ctrl/D>
    Sending /var/spool/mqueue/20120228121602.30297... ok.

## 注意・補足事項

メール本文を対話的に入力する場合は、本文中で疑問符（?）を使用しないこと。本文に疑問符を使いたいときは、メール本文を別途テキストファイルとして用意し、fileパラメーターで該当テキストファイルを指定すること。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

## 関連コマンド