# snmp-server contact

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-server contact TEXTLINE`

`(config)# no snmp-server contact`

## コマンド説明

システムの管理責任者を示すMIBオブジェクトsysContactの値を設定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態は未設定（空文字列）。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  システム管理責任者名（sysContact）。255文字以内の印刷可能文字で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

sysContactを設定する。

    AT-vFW-app(config)# snmp-server contact netadmin@example.com

## コマンドツリー

## 関連コマンド