# pppoe-relay

モード
  グローバルコンフィグモード --> PPPoEパススルーモード
カテゴリー
  PPP / PPPoEパススルー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] pppoe-relay NAME`

## コマンド説明

PPPoEパススルーインスタンスを作成し、その設定を行うためのPPPoEパススルーモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoEパススルーインスタンスを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## パラメーター

`NAME`
  PPPoEパススルーインスタンス名

## 使用例

PPPoEパススルーインスタンス「eth0eth1」を作成する。

    awplus(config)# pppoe-relay eth0eth1
    awplus(config-pppoe-relay)#

PPPoEパススルーインスタンス「eth0eth1」を削除する。

    awplus(config)# no pppoe-relay eth0eth1
    awplus(config)#

## コマンドツリー