# netconf max-sessions

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / NETCONF

## 構文

コマンド構文

`(config)# netconf max-sessions <1-10>`

`(config)# no netconf max-sessions`

## コマンド説明

同時に確立可能なNETCONFセッションの最大数を設定する。指定されたセッション数を超えた場合、接続直後にセッションが切断される。
最大のセッション数をデフォルトの値である4に戻すためには、no形式で実行する。

## パラメーター

`<1-10>`
  セッション数

## 使用例

NETCONFセッション数の最大値を7とするためには、以下のコマンドを使用する。

    AT-vFW-app(config)# netconf max-sessions 7

NETCONFセッション数のデフォルトの値である4とするためには、以下のコマンドを使用する。

    AT-vFW-app(config)# no netconf max-sessions

## 注意・補足事項

確立中のセッションはshow netconf sessionコマンドで確認できる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド