# clear isakmp sa

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`# clear [crypto] isakmp sa [peer PEER] [force]`

## コマンド説明

ISAKMP SAを削除する。

## パラメーター

`crypto`
  セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`peer PEER`
  対向装置のISAKMP ID。次のいずれかの指定が可能。省略時はすべてのISAKMP SAを削除する
  `HOSTNAME`
    対向装置のホスト名またはユーザー付きホスト名（tunnel remote name）
  `A.B.C.D`
    対向装置のIPv4アドレス（tunnel destination）
  `X:X::X:X`
    対向装置のIPv6アドレス（tunnel destination）
`force`
  強制削除オプション。本オプションを指定した場合は、Deleteペイロードを送信せずにISAKMP SAを削除する

## 使用例

すべてのISAKMP SAを削除する。

    AT-vFW-app# clear isakmp sa

対向装置10.2.2.2との間で確立しているISAKMP SAを削除する。

    AT-vFW-app# clear isakmp sa peer 10.2.2.2

対向装置「mypeer@example.com」との間で確立しているISAKMP SAを削除する。

    AT-vFW-app# clear isakmp sa peer mypeer@example.com

## 関連コマンド