# password-reset address

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# password-reset address {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config)# no password-reset address`

## コマンド説明

パスワードリセット用リンク（URL）のホスト部分（下記の<ADDRESS>）にセットするIPアドレスまたはホスト名（パスワードリセット用アドレス）を設定する。
no形式で実行した場合は、パスワードリセット用アドレスの設定を削除する。

    https://<ADDRESS>/xxxx ...

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`HOSTNAME`
  ホスト名

## 使用例

パスワードリセット用アドレスとして「192.168.10.1」を設定する。

    AT-vFW-app(config)# password-reset address 192.168.10.1

## コマンドツリー

## 関連コマンド