# base-dn

モード
  LDAPサーバーモード
カテゴリー
  運用・管理 / LDAPクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-ldap-server)# base-dn TEXTLINE`

`(config-ldap-server)# no base-dn`

## コマンド説明

対象LDAPサーバーのディレクトリーツリーにおいて、ユーザーを検索する際の起点となるベースDNを指定する。
なお、authenticationコマンドでbind-onlyを指定している場合は、ユーザーをバインドするときに使用するサフィックスを指定する（「login-attributeで指定した属性=ユーザー名」のあとに本コマンドで指定したDNを付加してユーザーのDNを作成する）。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  ベースDN

## 使用例

LDAPサーバー「our_directory」のベースDNとして「dc=example,dc=com」を指定する。

    AT-vFW-app(config)# ldap-server our_directory
    AT-vFW-app(config-ldap-server)# base-dn dc=example,dc=com

ベースDNを未設定に戻す。

    AT-vFW-app(config)# ldap-server our_directory
    AT-vFW-app(config-ldap-server)# no base-dn

## コマンドツリー

## 関連コマンド