[index] AT-SecureEnterpriseSDN Controller リファレンスマニュアル 1.0.0

# 設定画面へのアクセス/設定の開始

1. 設定用コンピューターとAT-SESCが正しく接続されていることを確認し、Webブラウザーを起動してください。
2. Webブラウザーの「アドレス」にAT-SESCのURLを入力し、「Enter」キーを押してください。

   > Note - 初期設定のURLは、「https://（AT-SESCのIPアドレス）/」です。

3. 「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。」という警告が表示されます。「このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。」をクリックしてください。

4. ログイン画面が表示されます。「アカウント名」と「パスワード」を入力して、「OK」をクリックしてください。
   入力したパスワードは、「●」で表示されます。

   > Note - 初期設定の「アカウント名」は「manager」、「パスワード」は「friend」です。

5. Web設定画面が表示されます。

   > Note - 各画面で何も操作しない状態が10分続くと、自動的にログアウトされ設定画面に操作を加えようとするとログイン画面が表示されます。

(C) 2015 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002214 Rev.C