[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# System（システム設定） / User Interface（ユーザーインターフェース）

ネットワーク管理プロトコルSNMP（Simple Network Management Protocol）の有効/無効の設定、タイムアウト時間などの設定を行います。
SNMPの詳細設定については、「SNMP / SNMP（概要）」を参照してください。

表 1
SNMP Agent | SNMPのEnabled/Disabled（有効/無効）を設定します。 デフォルトは「Enabled」です。
Web Server Status | Webサーバーの状態を表示します。 本製品では、常時有効（Enabled）です。
CLI（Telnet） Status | サポート対象外です。
Web Idle Timeout | タイムアウトを設定します。 3～60分を指定可能です。デフォルトは「10(min)」です。
Group Interval | サポート対象外です。
CLI Idle Timeout | サポート対象外です。
Apply | 設定を適用します。