[index] CentreCOM GS950 V2シリーズ リファレンスマニュアル

# SNMP / Community Table（コミュニティーの作成）

SNMPコミュニティーを作成します。（SNMPv1/v2c）
SNMPコミュニティーを作成すると、SNMPマネージャーから本製品のMIB情報を取得できるようになります。

> Note

> > コミュニティー名はSNMPにおいてパスワードのような役割を果たします。よく考えた上で命名してください。特に、書き込み権限のあるコミュニティー名の設定には注意が必要です。不用意に書き込み権限のあるコミュニティーを作成すると、スイッチの設定を外部から変更されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

表 1
Community Name | コミュニティー名を入力します。
User Name(View Policy) | ユーザー名を「SNMP User/Group」で作成したユーザー名の中から指定します。
Add | SNMPコミュニティーを追加します。
Reset | 設定をリセットします。
Action | 「Delete」をクリックすると、追加したSNMPコミュニティーを削除します。