[index] CentreCOM mGS950 シリーズ リファレンスマニュアル

# ツール / 再起動

「ツール / 再起動」メニューをクリックすると、工場出荷時設定へのリセット画面が表示されます。
本製品の再起動、および工場出荷時設定への初期化を行います。

> Note

> > 再起動および工場出荷時設定への初期化は、本製品前面のLED ON/OFFボタンでも行えます。

> Note

> > 再起動および工場出荷時設定への初期中は、本製品の電源を切らないでください。

> Note

> > 再起動後も現在の設定を使いたい場合は、再起動を実行する前に「設定画面へのアクセス / 設定の保存」を参照して現在の設定をフラッシュメモリーに保存してください。

> Note

> > 工場出荷時設定への初期後は、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスも含めたすべての設定項目や情報が、工場出荷時設定に戻ります。再起動が完了したら、Webブラウザーのアドレス欄に「http://192.168.1.1/」を入力して、本製品にログインしてください。

表 1：再起動のモード
再起動のモード | 再起動時のモードを選択します。デフォルトは「通常」です。 通常：システムを再起動します。 工場出荷状態：すべての設定項目や情報を工場出荷時設定に戻します。 IPアドレスを除く工場出荷状態：IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを除くすべての項目や情報を出荷時設定に戻します。
「適用」ボタン | 再起動のモードに従って再起動またはシステムを工場出荷時設定に戻します。再起動が完了するまでに約2分かかります。