[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# tacacs-server timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# tacacs-server timeout <1-1000>`

`(config)# no tacacs-server timeout`

TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-1000>` | TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間（秒）。初期値は5秒

### 使用例

■ TACACS+サーバーへの要求に対する応答待ち時間を10秒に設定する

    awplus(config)# tacacs-server timeout 10 ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- tacacs-server timeout（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）
show tacacs（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F