[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# service http

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] service http`

設定用Webサーバー（Web GUIサーバー）を有効化する。
no形式で実行した場合は、設定用Webサーバーを無効にする。
初期設定は有効。

### 使用例

■ 設定用Webサーバー（Web GUIサーバー）を無効化する。

    awplus(config)# no service http ↓

### 注意・補足事項

■ 設定用Webサーバー（Web GUIサーバー）はWeb GUI機能が使用するほか、Webブラウザーにプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）を提供する用途でも使用可能。PACファイルのインストールには、copyコマンドのproxy-autoconfig-fileパラメーターを使う。
■ 設定用Webサーバー（Web GUIサーバー）有効時はTCPポート80番（http）と443番（https）がオープンしている。設定用Webサーバーを無効化するには、本コマンドをno形式で実行すること。なお、Web認証（ポート認証）を使用するときは、設定用Webサーバーを無効化しないこと。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- service http（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
erase proxy-autoconfig-file（特権EXECモード）
show proxy-autoconfig-file（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F