[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show auth-web sessionstatistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth-web sessionstatistics [interface IFRANGE]`

`# show auth-web [interface IFRANGE] sessionstatistics`

各スイッチポートにおけるWeb認証（ポート認証）のセッション情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth-web sessionstatistics interface port1.0.2 ↓
    Authentication Session Statistics for interface port1.0.2
      session user name: zein
        session authentication method: Remote server
        session time: 574 secs
        session terminate cause: Not terminated yet

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show auth-mac sessionstatistics（特権EXECモード）
show dot1x sessionstatistics（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F