[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# line console

モード: グローバルコンフィグモード --> ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# line console 0`

コンソールターミナルの設定を行うためのラインモードに移行する。
ラインモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。

### 使用例

■ コンソールターミナルの設定を行うためラインモードに入る。

    awplus(config)# line console 0 ↓
    awplus(config-line)#

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- line console（グローバルコンフィグモード）
|
+- accounting login（ラインモード）
+- exec-timeout（ラインモード）
+- length（ラインモード）
+- login authentication（ラインモード）
+- speed（ラインモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
line vty（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F