[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear power-inline counters interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`# clear power-inline counters interface [IFRANGE]`

指定したPoEスイッチポートのPoE統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x510-28GPX、AT-x510-52GPX、AT-IX5-28GPXでのみ有効。

### 関連コマンド

show power-inline counters（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F