[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mls qos enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos enable`

`(config)# no mls qos`

QoS（Quality of Service）機能を有効にする。
no形式で実行した場合はQoS機能を無効にし、関連するQoS設定も削除する。
初期設定は無効。
QoS関連コマンドの多くは、本コマンドを実行してQoS機能を有効にしておかないと実行できない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show mls qos（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F