[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# crypto key generate userkey

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# crypto key generate userkey USERNAME KEYTYPE [<768-32768>]`

SSHクライアント（sshコマンド）でリモートSSHサーバーに接続するときに使うユーザー鍵ペアを作成する。

### パラメーター

`USERNAME` | リモートSSHサーバーにログインするときのユーザー名
`KEYTYPE` | 作成する鍵の種類
| `dsa` | SSHバージョン2用のDSAユーザー鍵ペア
| `rsa` | SSHバージョン2用のRSAユーザー鍵ペア
| `rsa1` | SSHバージョン1用のRSA1ユーザー鍵ペア
`<768-32768>` | 作成する鍵の長さ（ビット）。省略時は1024。

### 使用例

    awplus(config)# crypto key generate userkey manager dsa ↓
    Generating user key for manager (1024 bits dsa)
    This may take a while. Please wait...
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ SSHクライアントのユーザー鍵は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- crypto key generate userkey（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

crypto key destroy userkey（グローバルコンフィグモード）
show crypto key userkey（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F