[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show log config

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`> show log config`

ログ出力先の定義内容（出力先、状態、メッセージフィルターなど）や統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show log config ↓

    Buffered log:
      Status ......... enabled
      Maximum size ... 50kb
      Filters:
     *1   Level ...... notices
          Program .... any
          Facility ... any
          Msg text ... any
      Statistics ..... 59 messages received, 20 accepted by filter (2012 Jan 13 23:3
    3:17)
    Permanent log:
      Status ......... enabled
      Maximum size ... 50kb
      Filters:
     *1   Level ...... warnings
          Program .... any
          Facility ... any
          Msg text ... any
      Statistics ..... 59 messages received, 0 accepted by filter (2012 Jan 13 23:33
    :17)
    Host 10.100.10.100:
      Time offset .... +3:00
      Offset type .... Local
      Filters:
      1   Level ...... errors
          Program .... any
          Facility ... any
          Msg text ... any
      2   Level ...... any
          Program .... ospf
          Facility ... any
          Msg text ... any
      Statistics ..... 59 messages received, 1 accepted by filter (2012 Jan 13 23:33
    :17)
    Monitor log:
      Filters:
     *1   Level ...... debugging
          Program .... any
          Facility ... any
          Msg text ... any
      Statistics ..... Not available
    Console log:
      Status ......... enabled
      List of consoles:
      1 .............. ttyS0
      Filters:
     *1   Level ...... critical
          Program .... any
          Facility ... any
          Msg text ... any
      Statistics ..... 59 messages received, 0 accepted (2012 Jan 13 23:33:17)

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log time（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F