[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# aaa local authentication attempts lockout-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa local authentication attempts lockout-time <0-10000>`

`(config)# no aaa local authentication attempts lockout-time`

連続したログイン失敗によるロックアウト時間を変更する。
no形式で実行した場合はロックアウト時間を初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-10000>` | ロックアウト時間（秒）。初期値は300

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- aaa local authentication attempts lockout-time（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

clear aaa local user lockout（特権EXECモード）
aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F