[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# remote-login

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# remote-login <1-8>`

コンソールから、指定したスタックメンバーIDを持つメンバーにログインする。
通常、VCSグループのいずれかのスイッチにログインを試みた場合、自動的にマスターにログインする。本コマンドを実行することで、指定されたIDを持つ任意のメンバーにログインし、情報を閲覧することができる。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

### 使用例

■ ID=2のメンバーにログインする。

    awplus# remote-login 2 ↓
    Type 'exit' to return to awplus.

    AlliedWare Plus (TM) 5.4.3 xx/xx/xx xx:xx:xx

    awplus-2> enable ↓
    awplus-2# dir *.cfg ↓
         1595 -rw- Feb 12 2013 14:52:01  flash:/test.cfg
                      :                     :
                      :                     :

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F