[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip dns forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding`

`(config)# no ip dns forwarding`

DNSリレー機能を有効にする。デフォルトは無効。
no形式で実行した場合はDNSリレー機能を無効にする。

### 使用例

■ DNSリレー機能を有効にする。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F