[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# aaa authentication enable default local

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# [no] aaa authentication enable default local`

enableコマンドの認証時に、ユーザー認証データベース(show running-configコマンドで確認可能)を参照する。
初期設定は有効（enableコマンドの認証時に、ユーザー認証データベースを参照する）。

### 使用例

    awplus(config)# aaa authentication enable default local ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- aaa authentication enable default local（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

aaa authentication enable default group tacacs（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F