[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show rmon history

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`> show rmon history`

RMONのヒストリー（履歴）情報を収集するための設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show rmon history ↓
     history index = 1
             data source ifindex = 5001
             buckets requested = 50
            buckets granted = 15
            Interval = 1
            Owner

### 関連コマンド

rmon collection history（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F