[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# activate

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / スクリプト

`# activate [background] FILEPATH`

指定したスクリプトファイル（CLIコマンドを列挙したテキストファイル）を実行する。

### パラメーター

`background` | スクリプトをバックグラウンドで実行したい場合に指定する
`FILEPATH` | スクリプトファイルのパス。拡張子は「.scp」でなくてはならない

### 使用例

■ スクリプトtest.scpの内容と実行例

    awplus# show file test.scp ↓
    show int vlan1

    awplus# activate test.scp ↓

    AlliedWare Plus (TM) 5.4.2 7/28/12 08:15:38

    Interface vlan1
      Scope: both
      Link is UP, administrative state is UP
      Hardware is VLAN, address is 0000.cd24.0367
      IPv4 address 172.16.10.1/24 broadcast 172.16.10.255
      VRRP Master of :  VRRP is not configured on this interface.
      index 201 metric 1 mtu 1500
      arp ageing timeout 300
      <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
      Bandwidth 1g
        input packets 258, bytes 33147, dropped 0, multicast packets 67
        output packets 174, bytes 21085, multicast packets 0 broadcast packets 0

### 注意・補足事項

■ スクリプトファイルの改行コードは「LF」にすること。Windows環境で一般的な改行コードが「CR+LF」のスクリプトファイルは正しく実行できないので注意。

### 関連コマンド

dir（特権EXECモード）
echo（非特権EXECモード）
edit（特権EXECモード）
trigger（グローバルコンフィグモード）
wait（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F