[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# erase startup-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# erase startup-config`

起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）を消去する。
具体的にはスタートアップコンフィグの実体ファイル（出荷時設定ではflash:/default.cfg。boot config-fileコマンドで変更可）を消去する。
スタートアップコンフィグの実体ファイルはdeleteコマンドで削除できないため、本コマンドを使う必要がある。

### 使用例

    awplus# erase startup-config ↓
    Successful operation

### 注意・補足事項

■ 現在のスタートアップコンフィグをとっておきたい場合は、本コマンドを実行する前に、スタートアップコンフィグを通常ファイルにバックアップしておくこと。
たとえば、現時点のスタートアップコンフィグをカレントディレクトリーのファイルstartbak.cfgに保存しておくには、copyコマンドを使って次のようにする。

    awplus# copy startup-config startbak.cfg ↓

あとで現時点のスタートアップコンフィグを復元したくなったときは、次のようにする。

    awplus# copy startbak.cfg startup-config ↓

■ 本コマンドは、boot config-fileコマンドで設定した実体ファイルに対して作用する。boot config-fileコマンドで実体ファイルを指定していない場合は、初期設定の実体ファイル「flash:/default.cfg」に対して作用する。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
delete（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show startup-config（特権EXECモード）
write file（特権EXECモード）
write memory（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F