[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# exit

モード: 任意のモード --> 上位のモードまたは非ログイン状態
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`> exit`

現行モードから1つ上位のモードに移行する。EXECモード（非特権および特権）で実行した場合はCLIからログアウトする。コマンドラインが空の状態でCtrl/Dを入力しても同じ。

### 使用例

    awplus(config-router)# exit ↓
    awplus(config)# exit ↓
    awplus# exit ↓

    awplus login:

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
logout（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F