[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# write terminal

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# write terminal`

ランタイムメモリー上にある現在の設定内容（ランニングコンフィグ）を表示する。
show running-configコマンドとほぼ同じだが、特定のセクションだけを表示させることはできない。

### 使用例

    awplus# write terminal ↓
    !
    service password-encryption
    !
    username manager privilege 15 password 8 $1$bJoVec4D$JwOJGPr7YqoExA0GVasdE0
    !
    service telnet
    !
    ip domain-lookup
    !
    no ip multicast-routing
    !
    spanning-tree mode rstp
    !
    interface port1.0.1-1.0.24
     switchport
     switchport mode access
    !
    line con 0
    line vty 0 4
    !
    end

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F