[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip pim exclude-genid

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim exclude-genid`

（PIM-SM）HelloメッセージにGeneration IDオプションを含めないよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、HelloメッセージにGeneration IDオプションを含める。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip pim exclude-genid（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F