[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show exception log

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show exception log`

例外発生ログを表示する。

### 使用例

    awplus> show exception log ↓
    Stack member 1:

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2012 Oct 25 11:11:12 local7.debug  debugsnapshot : duplicate-master debug snapshot saved to /flas
    h/debug-duplicate-master-x510-main-20121024-1-4-1351163472.tgz
    2012 Oct 25 04:15:34 local7.debug  debugsnapshot : duplicate-master debug snapshot saved to /flas
    h/debug-duplicate-master-x510-main-20121024-1-4-1351138534.tgz
    -------------------------------------------------------------------------

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。一方、remote-commandコマンドを使って特定のメンバーに対してのみ本コマンドを実行した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

clear exception log（特権EXECモード）
remote-command（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F