[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mac address-table acquire

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# [no] mac address-table acquire`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の自動学習機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、自動学習機能を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- mac address-table acquire（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F