[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# server enable

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# [no] server enable`

ローカルRADIUSサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合はローカルRADIUSサーバーを無効化する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

`radius-server local (グローバルコンフィグモード)
|
+- server enable（RADIUSサーバーモード）
`

### 関連コマンド

show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F