[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# type reboot

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type reboot`

再起動トリガーを作成する。
再起動トリガーは、システムの再起動時に実行される。

### 使用例

■ システム再起動後に起動する再起動トリガー「6」を作成する。

    awplus(config)# trigger 6 ↓
    awplus(config-trigger)# type reboot ↓

### コマンドツリー

`trigger (グローバルコンフィグモード)
|
+- type reboot（トリガーモード）
`

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F