[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server dhcp lease

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server dhcp lease <20-60>`

Web認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能において、DHCPリース時間を設定する。デフォルトは20秒。
no形式を指定すると、設定がデフォルトに戻る。

### パラメーター

`<20-60>` | DHCPリース時間を秒で指定する

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server dhcp lease（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show auth-web-server（特権EXECモード）
auth-web-server dhcp ipaddress（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F