[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip ospf disable all

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# [no] ip ospf disable all`

対象インターフェースでOSPFを無効にする。本設定はnetworkコマンドよりも優先される。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでOSPFを有効にする。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip ospf disable all（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

network（OSPFモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F