[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show system pluggable

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system pluggable`

装着されているSFP、SFP+の情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system pluggable ↓
    System Pluggable Information
    Port   Vendor           Device           Serial Number    Datecode Type
    --------------------------------------------------------------------------------
    2.0.49 ATI              AT-SP10LR        A04441R111600040 11041500 10GBASE-LR
    2.0.50 ATI              AT-SP10SR        A04440R111400024 11033000 10GBASE-SR
    2.0.51 TE Connectivity  AT-StackXS/1.0   12060005         12040500 1xCOPPER PAS
    2.0.52 TE Connectivity  AT-StackXS/1.0   12060003         12040500 1xCOPPER PAS
    --------------------------------------------------------------------------------

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system environment（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F