[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# crypto pki export local pem url

モード: グローバルコンフィグモード --> CAトラストポイントモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config)# crypto pki export local pem url FILEPATH`

ローカルCAの証明書（ルートCA証明書）をPEM形式のファイルに書き出す。
書き出したPEM形式ファイルは、802.1X認証のSupplicantなどにインストールして使う。

### パラメーター

`FILEPATH` | 書き出し先のファイルパス。リモートホスト上のファイルパスをURLで指定することも可能（URLの詳細についてはcopyコマンドのREMOTESRCパラメーターの説明を参照）

### 使用例

■ ローカルCAの証明書をフラッシュメモリー上のファイルflash:/rootca.cerに書き出す。

    awplus(config)# crypto pki export local pem url flash:/rootca.cer ↓
    Copying..
    Successful operation

■ ローカルCAの証明書をTFTPサーバー172.16.10.70上のファイルrootca.cerとして書き出す。

    awplus(config)# crypto pki export local pem url tftp://172.16.10.70/rootca.cer ↓
    Copying..
    Successful operation

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- crypto pki export local pem url（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint local（グローバルコンフィグモード）
radius-server local（グローバルコンフィグモード）
show crypto pki certificates（非特権EXECモード）
show crypto pki trustpoints（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F